

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1

84163 Marklkofen

www.gima-ziegel.de

|  |
| --- |
|  **Thermopor- mauerziegel – 11,5 cm** Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnungund Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 11,5 cm. Die Ziegel sindnach DIN V 105-100 (DIN 1053 EN 771-1) einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit Normalmörtel (MGIIa) zu vermauern.  **Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)** Art.-Bez.: 001Rohdichteklasse: 1,2Festigkeitsklasse: 12Grundwert der zul. Druckspannung: 5,0 fk [MN/,²]d = 11,5 cm (240/115/52 mm)oder gleichwertigAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………………………………….. |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |

Ausschreibungstext

**GIMA-mauerziegel 001**

Format: 240 / 115 / 52 mm