

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1

84163 Marklkofen

www.gima-ziegel.de

|  |
| --- |
|  **Thermopor- mauerziegel – 17,5 cm** Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnungund Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 17,5 cm. Die Ziegel sindnach DIN V 105-100 (DIN 1053 EN 771-1) einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit Normalmörtel (MGIIa) zu vermauern.  **Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)** Art.-Bez.: 010Rohdichteklasse: 1,2Festigkeitsklasse: 12Grundwert der zul. Druckspannung: 5,0 fk [MN/,²]d = 17,5 cm (240/175/113 mm)oder gleichwertigAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………………………………….. |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |

Ausschreibungstext

**GIMA-mauerziegel 010**

Format: 240 / 175 / 113 mm